**Technická specifikace výtahu:**

* Nosnost min. 450 kg
* Počet stanic/nástupišť - 5/5
* Bezpřevodový stroj
* Rychlost min. 1 m/s
* Mikroprocesorový řídící systém výtahu s frekvenčním měničem
* Šachetní dveře ruční 800 mm, kabinové dveře typ BUS 800 mm
* Ocelová kabina v odstínech RAL
* Přivolávače s polohovou a směrovou signalizací ve všech stanicích
* Broušená vodítka výtahu a protiváhy
* Demontáž a ekologická likvidace stávajícího výtahu
* Opláštění výtahové šachty deskami Fermacell